|  |  |
| --- | --- |
| **Lab 0 FPGA Test** | |
| 學號: 123456789 | 姓名: 姓名 |

一張含有 文字, 電子用品, 電路 的圖片

自動產生的描述FPGA 編號：LDLab F0008

(請代換填入你的正確FPGA編號，若有更換  
填寫最後拿到的編號)

FPGA編號

(檢查正常請打R)

£ 可正常通電，傳輸線接上電腦後 POWER LED (LD20) 有亮紅燈。

£ 可正常 Program, Program 後 DONE LED (LD19) 有亮綠燈。

£ LED (LD15-LD0) 正常。

£ Slide Switches (SW15-SW0) 正常。

£ 7-Segment Display正常。

£ Pushbuttons (BTNU, BTND, BTNL, BTNR, BTNC) 正常。

£ 我承諾會負起保管實驗器材的責任，小心使用並維護其完好無缺的狀態。

£ 我承諾如果要退選或停修這門課前需事先歸還所有器材。

請在拿到板子時當場測試，有問題立即聯絡助教，並在底下簡述問題並記錄最初及更換後的板子編號。若一切正常此處請填寫一切正常：

|  |
| --- |
|  |